Безопасность при эксплуатации газового оборудования

Ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры несут собственники. Необходимо постоянно следить за состоянием  гибкого шланга, он должен быть плотно надет на кран и затянут хомутом. Максимальный срок службы шланга – 4 года. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыльной воды, нанеся её на стыки – при утечке образуются пузырьки или по запаху вблизи места утечки. При обнаружении утечки газа запрещается: пользоваться открытым огнем (спички, свеча), включать или выключать электроприборы в помещении – это может вызвать появление искры в месте контактов и, как следствие, взрыв газа. В случае утечки необходимо открыть все окна и двери для проветривания. По возможности необходимо закрыть вентиль баллона, если причиной утечки является  он. Сообщите о случившемся в службу газа. Если загорелся газ в месте утечки – не задувайте пламя, уберите рядом находящиеся сгораемые предметы и вещи, попытайтесь закрыть вентиль (кран) обернув руки мокрой тряпкой. Помните - пока горит газ, нет опасности взрыва. Немедленно вызовите пожарную охрану. Будьте бдительны.

Старший инспектор ОНД и ПР

по Дмитриевскому и Хомутовскому районам

капитан внутренней службы                                      В. Маслов